                                                                                                                                                                          
Vyhodnocení
· požadavků z projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Makotřasy (2017 - 2023), včetně zadání změny  územního plánu
· stanovisek krajského úřadu, připomínek  ( § 47 odst. 2),3) zákona č.183/2006 Sb.,finálni 5/2023.
	Poř. číslo
	Předkladatel 

	Číslo jednací , ze dne
	Obsah stanoviska, požadavku,…
( významná část)
	Vyhodnocení

	1.1
	Ministerstvo dopravy ČR
	MD-15218/2023-910/2 z 12.5.2023
	Silniční doprava
V řešeném území sledujeme záměr přestavby křižovatky na silnici I/61. Návrh turbookružní křižovatky v prostoru připojení obce na silnici I/61 je součástí návrhu řešení úprav na silnici I/61 kolem Buštěhradu, které byly prověřeny ve studii „I/61 Kladno - Buštěhrad, přeložka" (M4 Road design s.r.o., 02/2021). S ohledem na nesouhlas obce s vymezením plochy pro úpravu křižovatky dle uvedené studie, považujeme za vhodné řešit problematiku vymezením vhodné plochy pro přestavbu křižovatky v rámci pořizované změny. Návrh okružní křižovatky, včetně přeložek silnice III. třídy, vycházející ze studie zpracované v roce 2005, je sledovaný v platném územním plánu. Toto řešení považujeme z dnešního pohledu za překonané. Nicméně případnému posunu polohy křižovatky oproti návrhu z technicko-ekonomické studie 2021 se nebráníme. Je však brát v úvahu třeba bezpečnou vzdálenost od mimoúrovňové křižovatky na D7, technickou a investiční náročnost řešení.
V pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu požadujeme:
-doplnit prověření změny vymezení plochy pro přestavbu křižovatky na silnici I/61 s tím, že umístění a řešení přestavby křižovatky bude koordinovat záměry v území a zároveň bude
respektovat schválenou koncepci úprav na silnici I/61.

	Dotčený orgán v souladu s §47 odst.2 stavebního zákona ve svém vyjádření uvedl tímto konkrétní požadavky na obsah změny územního plánu, tj. zadání změny územního plánu.
Pořizovatel doporučuje požadavek na prověření dotčené problematiky ve změně  územního plánu akceptovat.
Projektant změny územního plánu by měl dopravní řešení posoudit na základě příslušných podkladů i v souvislosti s  plochou pro dopravu označenou v úp Z13, tzn. možnost kruhového objezdu a nový dopravní přístup do obce, který byl do územního plánu zakotven na základě požadavku
MD ČR z roku 2015.

Určený zastupitel  rozhodnutí o požadavku.
-požadavek na změnu bude prověřen projektantem v této  změně územního plánu.


	1.2
	
	
	Letecká doprava
Řešené území se nachází v ochranných pásmech (dále jen ,,OP“) veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně, a to konkrétně v OP s výškovým omezením staveb (OP vnitřní vodorovné plochy a OP kuželové plochy) a v OP se zákazem laserových zařízení sektor A i B. OP byla vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 20. 11. 2012 pod č.j. 6535-12-701.
Ochranná pásma požadujeme respektovat v plném rozsahu dle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
Dále požadujeme sjednotit v celém dokumentu název pražského letiště, a to bud’ na letiště "Praha/Ruzyně" nebo "Letiště Václava Havla Praha". Žádný jiný název není přípustný.
	Projektant prověří údaje v platném územním plánu s požadavky dotčeného orgánu  budou v dokumentaci akceptovány.

	2.1
	Ministerstvo obrany ČR 
-Vydalo stanovisko a to  na základě § 4 odst.2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
- pořizovatel vyhodnotil jako vyjádření s požadavky v souladu s 47 odst.2) stavebního zákona  
	378668/2023-1322-OÚZ-LIT ze dne 26.4..2023
	Souhlasí s předloženou „Zprávou o uplatňování územního plánu Makotřasy, bez připomínek.

	Pořizovatel bere na vědomí.




	2.2.
	
	
	Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny územního plánu Makotřasy, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:
· OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona ě. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona ě. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) -ÚAP - jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. A  do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „ Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
· výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy
· výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských
areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů
· výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
· výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady)
· umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem,
· umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu
· umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné elektrárny a vysílací stanice
· veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb".

Výše uvedená vymezená území  ( jev 102a, 119) Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP.
	Pořizovatel:  podle §47 stavebního zákona se jedná o vyjádření dotčeného orgánu ve kterém uvedou požadavky na obsah změny územního plánu…

Požadavky na zapracování limitu území  připomínkovaného MO ČR bude projektantem  do územního plánu doplněn ( prověří stav v platném územním plánu) v rámci změny územního plánu do textové i grafické části odůvodnění změny územního plánu.

Pořizovatel se domnívá že výčet staveb pro které je nutné získat závazné stanovisko MO ČR při jejich umístění není  požadavek , který by se se týkal podrobnosti územního plánu, ale následných řízení v území. Projektant přesto bude v dokumentaci řešit požadavek a to vzhledem k níže uvedenému: „Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu“.

	3.
	Krajský úřad Středočes. kraje,  odbor život. prostř. a zemědělství
-stanovisko dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
	SZ-050420/2023/KUSK z 19.4.2023
	SKÚ konstatuje, že lze vyloučit významný vliv návrhu Zprávy o uplatňování ÚP na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.
	Pořizovatel bere na vědomí.

	4.1
	Krajský úřad Středočes. kraje,  odbor život. prostř. a zemědělství, souhrnné vyjádření
-Vyjádření dotč. orgánu z hlediska zák.334/1992 Sb.
	050241/2023/
KUSK z 9.5.2023
	Orgán ochrany ZPF požaduje, aby předložený návrh změny územního plánu byly nově navrhované plochy pro nezemědělské využití doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Požadované podklady musí být zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona a v ustanovení § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF.
Orgán ochrany ZPF upozorňuje zejména na ustanovení § 4 odst. 1 zákona, podle kterého lze zemědělskou půdu odejmout ze ZPF pouze v nezbytném případě, a na ustanovení § 4 odst. 3 zákona, podle kterého lze velmi kvalitní zemědělskou půdu zařazenou do I. a II. třídy ochrany odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami ochrany ZPF, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.
	Požadavek bude  součástí zadání změny územního plánu.


	4.2
	-z hlediska zák. č.285/1995 Sb
	
	OSSL požaduje dbát maximální ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa tak, aby nedocházelo ke snižování ekologické stability krajiny a v současné době velmi důležité schopnosti lesa zadržovat vodu v krajině jejím zasakováním. Správní orgán upozorňuje na ustanovení § 13 odst. 1 zákona: „Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. “ 

Na základě toho požaduje správní orgán, aby v dalším stupni zpracování ÚP bylo konkretizováno případné dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (např. parcelní číslo, výměra) a náležitě zdůvodněny požadavky na změnu funkčního využití území vedoucích k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa zejména umísťováním rekreačních a sportovních staveb tak, jak je výše uvedeno. 

K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa dochází i změnou využití území např. k bytové zástavbě do 50 metrů od pozemků učených k plnění funkcí lesa v tzv. ochranném pásmu lesa. Na tomto základě bude správní orgán souhlasit, či nesouhlasit s návrhem územního plánu. Z výše uvedeného důvodu doporučuje OSSL ve výkresové části ÚP vyznačit tzv. ochranné pásmo lesa a v textové části ÚP v příslušných plochách, které se nachází v tomto pásmu (50m od pozemků určených k plnění funkcí lesa) 

…uvést text, který bude upozorňovat investory staveb na nutnost souhlasu orgánu státní správy lesa dle ustanovení 
§ 14 odst. 2) zákona s umístěním stavby v tomto ochranném pásmu.
	Jedná se o obecné podmínky  vyplývající z požadavků zákona o lesích, které platí i bez zakotvení v územním plánu. Nebude doplněno do zadání změn.





Změna úp bude splňovat uvedený požadavek na identifikování lokality ( plochy), na nichž by byl  plánován zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. V  dokumentaci nebudou dotčené pozemky identifikovány podle čísel jednotlivých  dotčených pozemků. Požadavek je mimo podrobnost řešení územně plánovací dokumentaci

Požadavek na  identifikaci dotčených pozemků do 50 metrů od okraje lesa dokumentace je v dokumentaci územního splněna, projektant prověří aktuální hranici.   





Požadavek není možné akceptovat, nejedná se o faktickou podmínku, ale procesní podmínku. A jedna se o podmínku, které je příslušná až v rámci řízení o umístění konkrétní stavby nikoliv při řešení územního plánu.

	4.3
	-z hlediska zák. č. 201/2012 Sb.
	
	Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší příslušný podle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona na základě ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona k předloženému návrhu zadání změny č. 3 ÚP Makotřasy sděluje.
Obecné by neměla těsně sousedit obytná zástavba a plocha pro výrobu/průmysl nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Jakýkoli průmysl/výroba by měl být umístěn mimo obytnou zástavbu nebo v dostatečné vzdálenosti. Pokud by v budoucnu do oblasti byla začleněna výroba nebo zdroj s dopady na ovzduší, je provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší, např. požádat o příslušná povolení k umístění, stavbě, provozu nových zdrojů.
	Pořizovatel doporučuje projektantovi se touto obecnou zásadou řídit při vymezování funkčních ploch v návrhu změny územního plánu, řešení patřičně  odůvodnit.

Zadání změny neobsahuje požadavek na další rozvojové plochy.


	4.4
	-Dle zák.č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií….
	
	Bez připomínky.
	Pořizovatel bere na vědomí

	4.5
	-z hlediska zák. č. 13/1997 Sb.
	
	Bez připomínky.

	Pořizovatel bere na vědomí

	4.6
	-Stanovisko z hlediska zák. č.100/2001 Sb.
	
	Příslušný orgán nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny  ÚP Makotřasy na životní prostředí (tzv. SEA). 
	Pořizovatel bere na vědomí.

	5.1
	Hasičský záchranný sbor Stř. kraje
	HSKL3357-2/2023-PCNP z 24.4.2023
	1. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne:4.12.2019 ve svém vyjádření uplatňuji požadavky a připomínky.
2. 
3. Požadavky: v souladu s § 2 odst. 1 písm. k) a § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., se do územního plánu zapracuje návrh ploch (i víceúčelových) odpovídající potřebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. Při změnách územního plánu zhodnotit jejich vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany a v případě nevyhovujícího stavuje nutné provést úpravy (popř. nové řešení) požadavků civilní ochrany.
	Projektant prověří dokumentaci v souladu s požadavkem dotčeného orgánu, případně doplní  v rámci řešení změny aktualizované  řešení  požadavků civilní ochrany podle uvedené vyhlášky.. Vzhledem k tomu, že úplné znění po změnách neobsahuje již původní odůvodnění  územního plánu, doporučuje  pořizovatel   řešení CO  zapracovat do výrokové textové části  nikoliv do části odůvodnění
 ( bude tedy  i součástí obsahu úplného znění) .

	5.2
	
	
	Připomínky: V technické infrastruktuře při řešení zásobování vodou požadujeme navrhnout i zásobování vodou k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými technickými a právními předpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst, ani z požárních vodovodů, vytvořit podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární nádrže, studny, odběrní místa z vodních ploch atd.).
	Požadavek bude doplněn do zadání změn  územního plánu, projektant problematiku prověří a přípsadně aktualizuje řešení na úrovni možné podrobnosti řešení územního plánu (kapitola řešení technické infrastruktury).

	5.3.
	
	
	4. Plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících by měly odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného systému včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými a právními předpisy požadovány. Případný zásah požárních jednotek musí být proveditelný mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení. S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových plochách, zejména u bytové výstavby.
	Požadavek na umožnění přístupu požární techniky
 ( vymezení dostatečně velkých ploch pro obslužné komun. a obratiště)  a dále, aby tento přístup a případný zásah požár. jednotek byl proveditelný mimo OP nadzemních energ. vedení bude projektantem řešen  a to pouze  na úrovni územního plánu  ( změn územního plánu) v rámci řešení koncepce veřejné infrastruktury. 


	5.4.
	
	
	5. K vytvoření podmínek pro správnou činnost integrovaného záchranného systému je nutné zejména v oblasti funkčnosti systému ochrany obyvatelstva vytvořit podmínky pro varování a informování občanů. Dále se věnovat rozvoji a ochraně kritické infrastruktury, která je nezbytnou součástí potřeb pro udržitelný rozvoj posuzovaného území. Nedílnou součástí musí být zohlednění dopadu nově připravovaných řešení na funkční systém ochrany obyvatelstva hendikepovaných a zdravotně postižených občanů a na rozvoj systému ochrany obyvatelstva v turistických a rekreačních oblastech a ve specifických prostředcích jako jsou obchodní centra, multikina, sídliště, multifunkční areály atd.
6. Při řešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bývalých výrobních a skladovacích areálů především z pohledu bezpečnosti obyvatelstva (nebezpečí vzniku požárů, mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek atd.)
	Pořizovatel se domnívá, že připomínka je mimo možnou  podrobnost  řešenou územním plánem či jeho změnami.



	5.5.
	
	
	Upozorňujeme na povinnost obce dle § 29 zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovat pro potřeby svého územního obvodu v rámci občanské vybavenosti, popř. ploch veřejné vybavenosti i výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a umožňovat dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru.
	Pořizovatel se domnívá, že připomínka je mimo možnou  podrobnost  řešenou územním plánem či jeho změnami.


	6.
	Ministerstvo životního prostředí ČR
	MZP/2023/500/849 z 3.5.2023
	Bez  požadavků.

	 Pořizovatel bere na vědomí.

	7.
	Obvodní báňský úřad 
	SBS17143/2023/OBÚ-02/1 ze 13.4.2023
	Souhlas, bez požadavků. 
	Pořizovatel bere na vědomí.

	8
	Ředitelství silnic a dálnic ČR
	RSD-187437/2022-8 z 9.5.2023
	Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření.
K návrhu zprávy o uplatňování ÚP Makotřasy neuplatňujeme připomínky. 
	Pořizovatel bere na vědomí.

	
	
	
	K pokynům pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání změny uplatňujeme následující požadavek:
V řešeném území sledujeme záměr přestavby křižovatky na silnici I/61. Návrh turbookružní křižovatky v prostoru napojení obce na silnici I/61 je součástí návrhu řešení úprav na silnici I/61 kolem Buštěhradu, které byly prověřeny ve studii „I/61 Kladno - Buštěhrad, přeložka (M4 Road design s.r.o., 02/2021). S ohledem na nesouhlas obce s požadavkem na vymezení plochy pro úpravu křižovatky dle uvedené studie, považujeme za vhodné řešit vymezení plochy pro přestavbu křižovatky v optimální poloze v rámci pořizované změny. Návrh okružní křižovatky, včetně přeložek silnice III. třídy, vycházející ze studie zpracované v roce 2005 a sledované v platném ÚP, považujeme z dnešního pohledu za překonané. Nicméně případnému posunu polohy křižovatky oproti návrhu z TES 2021 se nebráníme. Je však třeba brát v úvahu bezpečnou vzdálenost od MÚK na D7 i technickou a investiční náročnost řešení.
Požadujeme, aby do předmětu zadání změny územního plánu bylo doplněno prověření změny vymezení plochy pro přestavbu křižovatky na silnici I/61 s tím, že umístění a řešení přestavby křižovatky bude koordinovat záměry v území a zároveň bude respektovat schválenou koncepci úprav na silnici I/61.
	Pořizovatel doporučuje požadavek na prověření dotčené problematiky ve změně  územního plánu akceptovat.
Projektant změny územního plánu by měl dopravní řešení posoudit na základě příslušných podkladů i v souvislosti s  plochou pro dopravu označenou v úp Z13, tzn. možnost kruhového objezdu a nový dopravní přístup do obce, který byl do územního plánu zakotven na základě požadavku
MD ČR z roku 2015.

Určený zastupitel  rozhodnutí o požadavku.
-požadavek na změnu bude prověřen projektantem v této  změně územního plánu.


	9.1
	VKM a.s.
-připomínka 
	P123710005729
ze 13.3.2023 
	Obec Makotřasy je plně zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobení je z nadregionální soustavy KSKM a je napojena na přívodní řad …

Ke zprávě o uplatňování územního plánu se vyjadřujeme z pohledu, že Společnost Středočeské vodárny a.s. je provozovatelem vodovodu, kanalizací a ČOV provozují Středočeské vodárny na provozní smlouvu.  v řešeném území a vlastníkem vodovodních řadů v obci a nadregionální soustavy vodovodních přívodních řadů KSKM je společnost Vodárna Kladno Mělník a.s. Vlastníkem ČOV je obec Makotřasy.
Při využití ploch je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodních řadů, které je stanoveno Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 23. Existence těchto zařízení představuje věcné břemeno na pozemcích. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno ani osázeno stromy a musí zůstat veřejně přístupné pro možnost oprav a údržby.
Nově navržené vodovodní řady je nutné v co největší míře zokruhovat. 
Poskytnutí orientačního zákresu polohy sítí ve formátu *.pdf, a také *.dgn. lze objednat přes portál https://zadosti.svas.cz/Requests/reqMain.ifac6, nebo na stránkách www.svas.cz v záložce „Zákazníci" odkaz na službu - Existence sítí. Po zadání lokality Vám bude zaslán orientační zákres sítí v majetku VKM a ve správě provozovatele SVAS.
Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu společnosti Středočeské vodárny, a.s. provoz:…..
Aktualizovaná digitální podoba sítí provozovaných naší společností je v souladu s ustanovením § 27 a 28 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pravidelně zasílána na příslušné stavební úřady.
Trasa potrubí je pouze orientační, musí být upřesňována vytyčením na místě.
Pro každý investiční záměr vymezený v územním plánu je nutné předložit Vodárnám Kladno - Mělník, a.s., útvaru technického vyjadřování, žádost s výpočtem potřeby vody pro konkrétní investiční záměr, který bude posouzen dle kapacitních a technických možností.
Toto vyjádření ke zprávě o uplatňování územního plánu není vyjádřením ke kapacitním a technickým možnostem pro napojení nových vodovodů nebo připojení nových odběratelů pitné vody a není příslibem pro napojení nebo připojení nových odběratelů.
Toto stanovisko je vydáváno i za společnost Středočeské vodárny, a.s., provozovatele vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu v dané lokalitě.
Společnost Středočeské vodárny, a.s. se ke stavbám nevyjadřují. Od 15. 2. 2021 je vyjádření plně v kompetenci VKM a.s..
	Podání je bez konkrétních požadavků 
 k projednávanému návrhu zprávy o uplatňování a zadání změny  územního plánu,  jedná se pouze o konstatování stavu, technickém řešení, vlastnických vztazích, zákonných ustanoveních,…



	9.2
	
	
	Upozorňujeme, že kapacita zdrojů a technické možnosti pro zásobení z nadregionální soustavy KSKM pitnou vodou jsou omezeny a nelze v současné době garantovat napojení nebo připojení celé plánované výstavby.

	Vzhledem k tomu, že v zadání změny není požadavek na další rozvoj zastavitelných ploch není nutné uvedený požadavek vyplývající z upozornění VKM řešit ve změně územního plánu
Projektant prověří koncepci technické infrastruktury uvedenou v územním plánu v souvislosti s uvedeným upozorněním ( umožňuje stávající koncepce individuální řešení zásobování vodou…?)

	10.1
	Povodí Vltavy, s.p. 
	PVL-34166/2023/240/z 12.5.2023
	1. Při projektování funkčního využití území požadujeme podél koryt drobných vodních toků zachovat volné nezastavitelné území o šíři 6 m od břehové čáry na obě strany, dle § 49 odst. 2 písmeno c) a b) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, a to pro průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a případné údržby koryta vodního toku, ve kterém nebudou umísťovány žádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty.
	Požadavek na řešení manipulačního pásma vodních toků na úrovni územního plánu je vzhledem k rozsahu mimo možnou podrobnost řešení. Požadavek ke nutné uplatnit při následném rozhodování v území ke konkrétnímu záměru

	10.2
	
	
	· S ohledem na ZÚ a AZZÚ Lidického potoka nutno respektovat § 67 (omezení v záplavových územích) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění - omezení platí i pro oplocení a doplňkové stavby.
	Platný územní plán oba limity respektuje.
Projektant prověří aktuálnost obou limitů.

	10.3
	
	
	2. Srážkové vody z nově navrhovaných rozvojových ploch budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona a § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb. (resp. č. 431/2012 Sb.) o obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody ze střech jednotlivých objektů budou vsakovány nebo akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových komunikací budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zatravněných pásech či zasakovacích zařízeních - vše v souladu s § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

	Vzhledem k tomu, že v zadání změny není požadavek na nové  rozvojové zastavitelné plochy, není nutné uvedený požadavek řešit ve změně územního plánu.

	10.4
	
	
	3. Bude prověřena kapacita stávající vodohospodářské infrastruktury pro možnost návrhu dalších obytných ploch - zda je dostatečná kapacita vodovodu a kanalizace s ČOV.
	Vzhledem k tomu, že v zadání změny není požadavek na nové  rozvojové zastavitelné plochy, není nutné uvedený požadavek řešit ve změně územního plánu.

	10.5
	
	
	4. Splaškové vody z nově navrhovaných obytných ploch budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Odkanalizování bude přednostně řešeno centralizovaným způsobem - nová výstavba bude podmíněna dostatečnou kapacitou obecní ČOV.
	Vzhledem k tomu, že v zadání změny není požadavek na nové  rozvojové zastavitelné plochy, není nutné uvedený požadavek řešit ve změně územního plánu.

	10.6
	
	
	5. Jednotlivé stavební záměry umístěné v záplavových územích a záměry týkající se vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik budou správci toku předloženy k vyjádření.
	Požadavek je nad rámec podrobnosti příslušné pro územní plán, viz § 43 odst.3 stavebního zákona. Požadavek je možné uplatnit v následných řízeních v území ke konkrétním záměrům.

	10.7
	
	
	Upozorňujeme, že dle Národního plánu povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy byla schválena tato opatření:
a. „Revitalizace Dolanského potoka (Zákolanského p.) a přítoků - opatření zahrnují zejména náhradu staršího technického opevnění koryta přírodě blízkými strukturami, ...,
b. „Revitalizace nebo renaturace Lidického potoka" - opatření zahrnují zejména náhradu staršího technického opevnění koryta přírodě blízkými strukturami, ...
	Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Obsahově se nejedná o požadavek na doplnění obsahu  změny územního plánu.
V případě dostupnosti uvedeného podkladu, projektant prověří ve změně územního plánu možné nároky z toho vyplývající na změnu v území.



	11.
	GasNet, s.r.o.
	5002818205 z 5.5.2023
	Bez připomínek.
	Pořizovatel bere na vědomí.


	12.1
	NET4GAS s.r.o. 
	4036/23/OVP/Z ze 20.4.2023
	Dotčené sítě:
Plynárenská zařízení:
VTL plynovod nad 40 barů DN 700 VTL plynovod nad 40 barů DN 150.
Stanice katodové ochrany Makotřasy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody.
Kabel protikorozní ochrany.
Elektropřípojka
Na základě Vašeho Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Makotřasy č.j. OAÚR/498/23 ze dne 11.4.2023 Vám sdělujeme následující:
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4aas.cz.
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod DN 700 stanoveno ochranné pásmo na 4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany a ustanovením § 69 odst. (2) energetického zákona je pro uvedený plynovod stanoveno bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod DN 150 stanoveno ochranné pásmo na 4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany a ustanovením § 69 odst. (2) energetického zákona je pro uvedený plynovod stanoveno bezpečnostní pásmo na 100 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo elektropřípojky 4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
3. Na WEB portálu http://portal.aeostore.cz/uap/ jsou pro pořizovatele územně analytických podkladů k dispozici aktuální údaje o území. V případě, že potřebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4aas.cz. Data na webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č.1 (údaje o území) se stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že data použije
výhradně pro potřeby ÚAP a při zapracování těchto dat do návrhu nové úplné aktualizace územně analytických podkladů nedojde k jejich změně.

4. V textové části doporučujeme uvést informace o průběhu uvedených stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. včetně informací o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech dle bodu 2.
5. Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
6. Umístit stavby v bezpečnostním pásmu plynových zařízení, lze pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele a pouze pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují.
7. Nad plynovody musí zůstat volný neosázený pruh šířky min. 5 m na obě strany od půdorysu plynovodů. Neosázený pruh nesmí být využíván jako cesta pro mechanismy s celkovou hmotností nad 3,51. Pojezdy a přejezdy mechanismů jsou možné pouze přes zpevněné plochy.
	Pořizovatel bere na vědomí.
Podání je bez konkrétních požadavků 
k projednávané Zprávě a zadání změny územního plánu, neobsahuje vlastní požadavek na obsah změny územního plánu, jedná se pouze o konstatování stavu, technickém řešení, vlastnických vztazích, zákonných ustanoveních,…


	12.2
	
	
	Do koordinačního výkresu požadujeme zakreslit všechna plynárenská zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o. včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem.
	Požadavku bude v návrhu změny vyhověno, ale pouze na úrovni koncepce řešení technické infrastruktury.
Projektant prověří na základě předaných údajů o území. 
Limity území mohou být  obsaženy v grafické části odůvodnění nikoliv ve výrokové části
(Je možné, že tyto limity území budou zobrazeny až v rámci úplného znění územního plánu po změně úp, to bude možné určit až podle rozsahu území řešeného změnou územního plánu).



